|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Prosedyre for vedlikehold av søyleboremaskin** | **ID**  | **D04394** |
| Versjon  | 1.03 |
| Gyldig fra | 03.04.2024 |
| Utarbeider | K.Ersvik |
| Godkjent  | Trine Kristensen |
| Side | 1 av1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formål** | Vedlikeholde / kontrollere / reparere boremaskinen slik at den kan brukes på en forsvarlig tiltenkt måte uten fare for å skade personer eller utstyr. |
| **Omfang** | Elektroavdelingen |
| **Ansvar** | Faglærer |
| **Handling** | Hver høst , før elevene får tilgang til maskinen, skal tilsyn og vedlikehold være utført.Kontrollere elektriske tilkoblinger og funksjoner.Kontrollere mekaniske koblinger og borfester.Kontrollere at nødvendig utstyr / verktøy for å kunne bruke maskinenpå en sikker og riktig måte er tilstede.Kontrollere at påbudt verneutstyr er tilgjengeligKontrollere at glideflater har fått riktig smurning.Kontrollere at oppspenningsutstyr (skrustikka) er festet riktig. |
| **Registreringer** |  |
| **Avviksbehandling** |  |
| **Distribusjon** |  |

**Interne referanser**

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|   |