|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Prosedyre for vedlikehold av søyleboremaskin** | **ID** | **D04394** | |
| Versjon | | 1.03 |
| Gyldig fra | | 03.04.2024 |
| Utarbeider | | K.Ersvik |
| Godkjent | | Trine Kristensen |
| Side | | 1 av1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formål** | Vedlikeholde / kontrollere / reparere boremaskinen slik at den kan brukes på en forsvarlig tiltenkt måte uten fare for å skade personer eller utstyr. |
| **Omfang** | Elektroavdelingen |
| **Ansvar** | Faglærer |
| **Handling** | Hver høst , før elevene får tilgang til maskinen, skal tilsyn og vedlikehold være utført.  Kontrollere elektriske tilkoblinger og funksjoner.  Kontrollere mekaniske koblinger og borfester.  Kontrollere at nødvendig utstyr / verktøy for å kunne bruke maskinen  på en sikker og riktig måte er tilstede.  Kontrollere at påbudt verneutstyr er tilgjengelig  Kontrollere at glideflater har fått riktig smurning.  Kontrollere at oppspenningsutstyr (skrustikka) er festet riktig. |
| **Registreringer** |  |
| **Avviksbehandling** |  |
| **Distribusjon** |  |

**Interne referanser**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|  |