|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Generelle bestemmelser for bruk av elektroverksted** | **ID** | **D04440** | |
| Versjon | | 2.01 |
| Gyldig fra | | 03.04.2024 |
| Utarbeider | | Knut Ersvik |
| Godkjent | | Trine Kristensen |
| Side | | 1 av1 |

* Elever med tilknytning til avdelingen etter at sikkerhetsopplæring er gitt, ansatte ved skolen med nødvendig kvalifikasjon.
* Det skal alltid være to tilstede ved bruk av maskiner. Annet må avtales med avdelingsleder og ansvarlig lærer.
* Nødvendig sikkerhetsutstyr skal benyttes slik det er anvist ved/på maskinene.
* Brudd på reglene vil kunne medføre utestenging fra verkstedene.
* Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på verkstedene.
* Det er ikke tillatt å koble på anlegg som er spenningsførende. Sjekk alltid, gjennom måling at det du skal koble på ikke er spenningsførende.
* Ansvarlig lærer styrer bruken av maskiner i verkstedene.
* Elevene kan etter opplæring av ansvarlig lærer i sikker bruk av maskinene, bruke søyleboremaskiner, oppladbare driller, vinkelsliper, knekkemaskiner.
* Maskiner og verkstedstrøm kan åpnes for elevene i skolens arbeidstid. Åpningstid utover dette må avtales med avdelingsleder og ansvarlig lærer.
* Maskinene skal alltid slåes av når de ikke er i direkte bruk. Hovedstrøm skal skrus av og låses når verkstedet ikke har ansvarlig lærer.
* Ta kontakt med ansvarlig lærer om du oppdager noe unormalt under bruk.
* Sikre løst tøy og hår fra roterende maskindeler. Bruk egnete arbeidsklær samt vernesko. Under arbeid må arm, hals, og fingersmykker tas av for egen sikkerhet.
* Før du starter opp maskinene, skal du ta oversikt over sikkerhetssonen rundt maskinen. Elever i kø skal holde avstand.
* Anlegg eller materialer må ikke ligge nær eller inntil roterende verktøy ved oppstart.
* Verktøy og annet utstyr settes på plass, etter endt arbeid. Verkstedet kostes og ryddes etter bruk.
* Verkstedet skal være utstyrt med aktuelt hørselsvern, støvmasker og vernebriller.
* Brudd på reglene vil kunne medføre utestenging fra verkstedet.