|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Bruksanvisning dreiebenker** | **ID**  | **D05930** |
| Versjon  | 2.05 |
| Gyldig fra | 09.01.2024 |
| Utarbeider | Egil Larsen |
| Godkjent  | Trine Kristensen |
| Side | 1 av2 |

**Formål: Sikre trygg bruk av dreiebenker i skolens verksteder.**

**Omfang: Alle som som bruker manuelle og styrte dreiebenker**

**Ansvar/myndighet: Avdelingsleder, faglærere og assistenter.**

**Sikkerhetsopplæring: Alle som skal bruke disse maskinene skal ha kvittert for gjennomgått sikkerhetsopplæring og risikovurdering og dermed kjenne til farer og nødstoppfunksjoner. Ingen andre har tillatelse til å bruke maskinen og skal vises bort.**

**Bruk alltid pålagt verneutstyr: Vernebriller, arbeidstøy av ikke-brennbar type, vernesko. Langt hår og smykker skal sikres mot å berøre roterende deler.**

1. **Test alltid om nødstoppfunksjonene virker og si fra til faglærer viss noe er galt.**
2. **Ta aldri borti roterende deler.**
3. **Fjern aldri lang spon uten å bruke hansker eller**

**en egen spontrekker! Det kan ellers gi store kuttskader på fingrene.**

1. **Vær nøye med at arbeidstykket og skjæreverktøyet er skikkelig fastspent**

**og sentrert**

1. **Stans alltid maskinen før verktøyskifte.**
2. **Det skal ikke være mulig å starte maskinen uten**

**først å legge ned sikkerhetsdekslet.Viss det likevel går så si fra til læreren.**

1. **Bruk alltid optimal mating og skjærehastighet.**
2. **Service og reparasjoner skal alltid utføres av godkjent personell og de skal rette seg etter servicemanualen. Hovedbryter skal alltid slåes av og låses før inngrep skjer.**

 **10.Viss du må dreie med arbeidsstykket stikkende ut**

 **av penolrøret skal det merkes skikkelig før start.**

 **Snakk med faglæreren før du starter opp!**

 **11.CNC-styrte dreiebenker skal KUNN brukes av**

 **elever som har fått opplæring i å bruke dem.**

 **12. Sprut aldri skjæreveske på noen, det kan skade**

 **øynene og er uakseptabel oppførsel på verkstedet**

 **13.Etter at du er ferdig med arbeidet skal maskinen**

 **rengjøres og smøres! Heng på plass verktøy!**

**Interne referanser.**

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

**Eksterne referanser.**

|  |
| --- |
|   |