|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Bruksanvisning for søyle- og radialbormaskin** | **ID** | **D05960** | |
| Versjon | | 1.07 |
| Gyldig fra | | 09.01.2024 |
| Utarbeider | | Egil Larsen |
| Godkjent | | Kjell Magne Johansen |
| Side | | 1 av1 |

**Formål: Sikre trygg bruk av disse maskinene i skolens verk-**

**Steder.**

**Omfang: Alle som bruker disse maskinene.**

**Ansvar/myndighet: Avdelingsleder, faglærere og assistenter.**

**Sikkerhetsopplæring: Alle som skal bruke disse maskinene skal ha kvittert for gjennomgått sikkerhetsopplæring utfra risikovurderinger og dermed kjenne til farer og nødstopp-**

**funksjonene.**

1. **Bruk alltid pålagt verneutstyr : Vernebriller, arbeidstøy av ikke-brennbar kvalitet (ikke nylon) og**

**vernesko.**

1. **Langt hår og smykker sikres fra å berøre roterende deler (spindel og bor).**
2. **Ta aldri på roterende deler som bor og spindel**

**under bruk.**

1. **Sørg alltid for stødig oppspenning av arbeidstykket**
2. **Bruk alltid optimal skjærehastighet og bor som er i god stand (slipt).**
3. **Bor med skadet tange skal ikke brukes da de skader spindelens innvendige konus.**
4. **Hold det ryddig på og rundt maskinen**
5. **Rengjør og smør etter bruk.**
6. **Eventuelle feil og skader på nødstoppbrytere**

**meldes til faglærer.**

1. **Service og reparasjoner skal skje iht. instruk-**

**sjons manualen og kun utføres av kvalifisert personell.**

1. **Maskinen må være festet til gulvet slik at den ikke kan velte .**

**Interne referanser.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Eksterne referanser.**

|  |
| --- |
|  |