|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Bruksanvisning for platesaks** | **ID** | **D05967** | |
| Versjon | | 1.11 |
| Gyldig fra | | 09.01.2024 |
| Utarbeider | | Egil Larsen |
| Godkjent | | Kjell Magne Johansen |
| Side | | 1 av1 |

Formål: Sikre trygg bruk av platesaks

Omfang: Alle som bruker platesaksa i undervisningen på skolens verksted.

Ansvar/myndighet: Avdelingsleder, faglærere og assistenter

Sikkerhetsopplæring: Alle som skal bruke denne maskinen skal ha kvittert for gjennomgått sikkerhetsopplæring og dermed kjenne til farer og nødstoppfunksjoner basert på risikovurderinger. Ingen andre har tillatelse til å bruke maskinen og skal vises bort.

1. Buk alltid pålagt verneutstyr: Vernebriller, hørselvern, vernesko og arbeidstøy av ikke-brennbar type (ikke nylon) samt hansker.
2. Kontroller alltid først at sikkerhets og nødstoppfunksjonene er i orden og si fra til læreren din ved feil.
3. Forsøk aldri å klippe tykkere enn 8 mm plate

i vanlig stål og 3mm i rustfritt.

1. Klipp aldri runde eller firkantede profiler fordi det skader kniven.
2. Hold det ryddig på bordet til saksa.
3. Legg inn riktig parametere og sjekk disse før du klipper. Etterpå er det for sent!

**Interne referanser.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Eksterne referanser.**

|  |
| --- |
|  |