|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Bruksanvisning for gass-skjæreutstyr** | **ID**  | **D05971** |
| Versjon  | 1.07 |
| Gyldig fra | 03.04.2024 |
| Utarbeider | Egil Larsen |
| Godkjent  | Kjell Magne Johansen |
| Side | 1 av1 |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

Formål: Sikre trygg bruk av gass-skjæreutstyr på skolens verksteder.

Omfang: Alle som driver med gass-skjæring.

Ansvar/myndighet: Avdelingsleder, faglærer og assistenter.

Sikkerhetsopplæring: Alle skal ha gjennomgått sikkerhetsopplæring og

den risikovurdering som er aktuell og dermed være kjent med farer og

sikkerhetstiltak.

Alle som ikke har gjennomført dette kan vises bort.

1. Bruk alltid arbeidstøy av «Non-flame» kvalitet, vernebriller og

Vernesko

1. Påse at flaskene har påmontert tilbakeslagsventiler, at manometer-

glassene er hele og at slanger og koblinger ikke lekker. OBS! for

lukt.

1. Nødhanske skal henge på flaskesettet og flaskene sikret fra å velte.
2. Utsett aldri flaskene for varme.
3. Påse at der ikke er papir og annet brennbart materiale i nærheten.
4. Alt av skadet utstyr skal byttes ut !
5. Følg lærerens anvisninger og pålegg.

|  |
| --- |
|   |