|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Klatring og arbeid i mast** | **ID** | **D07075** | |
| Versjon | | 2.01 |
| Gyldig fra | | 05.01.2023 |
| Utarbeider | | Egil Larsen |
| Godkjent | | Frode Arntzen |
| Side | | 1 av1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formål** | At elevene får opplæring i bruk av sikkerhetsutstyr som benyttes til klatring i mast. Bevisstgjøring av faremomenter, aktiv bruk av sikkerhetsutstyr, reduksjon av ulykker. |
| **Omfang** | Rutinen gjelder for elever ved vg2 Elenergi som skal fordype seg i energimontørfaget og for lærer/instruktør som har ansvar for disse. |
| **Ansvar** | Torstein Larsen, Svein Jansen, faglig stedfortreder (instruktør) |
| **Handling** | Klatring i mast: Det skal kun benyttes godkjent sikkerhetsutstyr som er beregnet for klatring i mast.  Klatrebelte skal ha påmontert nedfiringsline   1. Det skal gis opplæring i sikkerhetsbeltets funksjon og tilpasningsmuligheter. 2. Det skal informeres om faremomenter ved klatring i mast. 3. Stolpeklatring demonstreres av faglærer/instruktør. 4. Elevene instrueres og får klatre i skolens uteanlegg. 5. Elevene må ikke være for geografisk spredt slik at faglærer ikke har oversikt i den første opplæringsfasen. 6. Ved forsering av hinder i mast skal det alltid brukes fallsikringsline i tillegg til sikkerhetsline. 7. Ved arbeid i og ved mast skal det alltid benyttes vernehjelm. Det settes en sikkerhetsavstand med r=10 meter fra mastefot som sikkerhet mot fallende gjenstand fra mast. 8. Når elevene har oppnådd tilstrekkelig klatreferdigheter skal de øves i «nedfiring av nødstedt person « i mast 9. Arbeid i mast: Det skal benyttes vernehjelm og hansker ved arbeid i og under mastekonstruksjoner. |
|  |  |
| **Avviksbehandling** | Brudd på denne prosedyren skal registreres i avviksystemet |
| **Distribusjon** |  |

**Interne referanser**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|  |