|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Klatring og arbeid i mast** | **ID**  | **D07075** |
| Versjon  | 2.01 |
| Gyldig fra | 05.01.2023 |
| Utarbeider | Egil Larsen |
| Godkjent  | Frode Arntzen |
| Side | 1 av1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formål** | At elevene får opplæring i bruk av sikkerhetsutstyr som benyttes til klatring i mast. Bevisstgjøring av faremomenter, aktiv bruk av sikkerhetsutstyr, reduksjon av ulykker. |
| **Omfang**  | Rutinen gjelder for elever ved vg2 Elenergi som skal fordype seg i energimontørfaget og for lærer/instruktør som har ansvar for disse. |
| **Ansvar** | Torstein Larsen, Svein Jansen, faglig stedfortreder (instruktør) |
| **Handling** | Klatring i mast: Det skal kun benyttes godkjent sikkerhetsutstyr som er beregnet for klatring i mast.Klatrebelte skal ha påmontert nedfiringsline1. Det skal gis opplæring i sikkerhetsbeltets funksjon og tilpasningsmuligheter.
2. Det skal informeres om faremomenter ved klatring i mast.
3. Stolpeklatring demonstreres av faglærer/instruktør.
4. Elevene instrueres og får klatre i skolens uteanlegg.
5. Elevene må ikke være for geografisk spredt slik at faglærer ikke har oversikt i den første opplæringsfasen.
6. Ved forsering av hinder i mast skal det alltid brukes fallsikringsline i tillegg til sikkerhetsline.
7. Ved arbeid i og ved mast skal det alltid benyttes vernehjelm. Det settes en sikkerhetsavstand med r=10 meter fra mastefot som sikkerhet mot fallende gjenstand fra mast.
8. Når elevene har oppnådd tilstrekkelig klatreferdigheter skal de øves i «nedfiring av nødstedt person « i mast
9. Arbeid i mast: Det skal benyttes vernehjelm og hansker ved arbeid i og under mastekonstruksjoner.
 |
|  |  |
| **Avviksbehandling** | Brudd på denne prosedyren skal registreres i avviksystemet |
| **Distribusjon** |  |

**Interne referanser**

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|   |