|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ID**  | **D14478** |
| Versjon  | 1.01 |
| Gyldig fra | 03.04.2024 |
| Utarbeider | Frode Arntzen  |
| Godkjent | Trine Kristensen |
|  | Side 1 av 1 |
| **Rutine ved bruk av to-søylet løftebukk**1. Løftebukken skal kun betjenes av ansatte som har gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring. Ingen elever skal løfte eller senke biler.
2. Løftearmene plasseres på bilens jekkfester. Er det usikkerhet rundt hva som er jekkfeste, skal ikke bilen løftes opp.
3. Før man beveger seg under bilen, går man en runde rundt alle løftearmene og kontrollerer at de er plassert riktig.
4. Når bilen er løftet opp er det kun den som jobber med bilen som skal bevege seg under. Andre holder god avstand.
5. Før bilen senkes, må man forsikre seg om at det ikke er folk eller gjenstander under bilen.
 |  |

**Interne referanser**

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|   |