|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Prosedyr for sikkehetsopplæring i bruk av platesaks.** | **ID**  | **D04906** |
| Versjon  | 1.06 |
| Gyldig fra | 03.04.2024 |
| Utarbeider | Knut Ersvik |
| Godkjent  | Kjell Magne Johansen |
| Side | 1 av1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formål** | For å unngå personskader ved arbeid i maskinen. |
| **Omfang** | Elever, faglærere og innleid personale. |
| **Ansvar** | Faglærer i verkstedet. |
| **Handling** | Før bruk av maskinen skal det foreligge kvittering fra elever om at sikkerhetsopplæring for maskinen er gitt.**Sikkerhetsopplæringen skal inneholde følgende momenter:*** Plasseringer av nødstoppbrytere i verkstedet.
* Maskinens innebygde sikkerhetsfunksjoner.
* Faremomenter ved å oppholde seg bak maskinen under arbeid.
* Viktigheten av å stille inn saksa slik at den stilles inn på rett platetykkelse og at rett knivvinkel er valgt.
* Opplæring i bruk av innstillingspanelet for maskinen.
* Personlig verneutstyr (vernebriller, arbeidstøy, vernesko, hørselvern.
* Plassering av nærmeste brannslukningsutstyr.
* Plassering av nærmeste førstehjelpsutstyr.
 |
| **Registreringer** |  |
| **Avviksbehandling** |  |
| **Distribusjon** |  |

**Interne referanser**

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|   |