|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nylogo | **Risikovurdering for TIP** | **ID**  | **D05929** |
| Versjon  | 1.08 |
| Gyldig fra | 09.01.2024 |
| Utarbeider | Egil Larsen |
| Godkjent  | Kjell Magne Johansen |
| Side | 1 av1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontekst (sammenheng):** | **Nøkkelpersoner (interessenter):** |
| Bruk av maskiner på skolens verksted |  Avdelingsleder, faglærere og assistenter |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R**  | **Hendelse** | **Risikofaktorer** | **Risikoanalyse** | **Risiko**(Produkt av S og K) | **Evaluer-ing**(akseptert risiko ja-nei) | **Risikoreduserende tiltak** | **Risiko-analyse** | **Rest-risiko**(Produkt av S og K) | **Evaluer-ing**(akseptert risiko ja-nei) |
| **S**(1-3) | **K**(1-3) | **S**(1-3) | **K**(1-3) |
| R1 | Dreiebenker | Håret i maskinenØyeskader/kuttskader | 2 | 3 | 6 | Nei | Opplæring i relevant HMS | 1 | 3 | 3 | Ja |
| R2 | Fresemaskiner | ---------«------------ | 2 | 3 | 6 | Nei | \_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ | 1 | 3 | 3 | Ja |
| R3 | Bormaskiner | \_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ | 2 | 3 | 6 | Nei | \_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 | 3 | 3 | Ja |
| R4 | Durmaknekkemaskin | \_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ | 2 | 3 | 6 | Nei | Lærer skal være tilstedeved bruk. | 1 | 3 | 3 | Ja |
| R5 | Platevals | Klemfare | 2 | 3 | 6 | Nei | Opplæring i rel.HMS | 1 | 3 | 3 | Ja |
| R6 | Trykkluftutstyr | Øyeskader og slag fra ender. | 1  | 3 | 3 | Nei | Sikker montering av koblinger.Opplæring | 1 | 2 | 2 | Ja |
| R7 | Oljeprodukter | Hudkontakt og sprut i øyne | 1 | 2 | 2 | Ja | Opplæring i bruk | 1 | 1 | 1 | Ja |
| R8 | Sirkelsag | Klemskade/kuttskade,Veskesøl. | 1 | 3 | 3 | Nei | Opplæring/oppfølging | 1 | 2 | 2 | Ja |
| R9 | Sveising | Brannskade/blink/støt | 2 | 3 | 6 | Nei | Opplæring/oppfølging | 1 | 2 | 2 | Ja |
| R10 | Reparasjon av store maskiner/deler | Klemfare og fare for brudd i løfteutstyr | 2 | 3 | 6 | Nei | Bruk SJA og oppfølging | 1 | 3 | 3 | Ja |
| R11 | Løftebukk Ravaglioil | Veltefare: Bukken er boltet til gulvet med x-bolter- risikovurdert som ok. | 1 | 2 | 2 | Nei | Opplæring i relevant HMS og inngår i DSO | 1 | 2 | 2 | Ja |

**S10annsynlighet (1- 3 der 3 er høyeste) =S**

**Konsekvens (1- 3 der 3 er høyeste) =K**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

**Interne referanser.**

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

**Eksterne referanser.**

|  |
| --- |
|   |